Instalación
1. Copiar los archivos vmax.ocx y mscomm32.ocx en la carpeta
\WINDOWS\system32
2. En el menú INICIO seleccionar la opción “Ejecutar..”.
3. Ejecutar el comando: “regsvr32 mscomm32.ocx”
4. Ejecutar el comando: “regsvr32 vmax.ocx”